**Администрация сельского поселения Кальтовский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан**

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 март 2014 й. № 05 20 марта 2014 г.

**Об утверждении Положения правил организации**

**освещения улиц в сельском поселении Кальтовский сельсовет муниципального района Иглинский район**  **Республики Башкортостан**

В соответствии с «Инструкцией по проектированию наружного освеще-

ния поселков и сельских поселений» (СН541-82 Госграждансчтроя), Прави-

лами устройства электроустановок

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положения правил организации освещения улиц в сельском поселении Кальтовский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Кальтовский сельсовет муници- пального района Иглинский район.

1. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Н.П. Козловский

**УТВЕРЖДЕНО**

**постановлением главы СП**

**Кальтовский сельсовет МР**

**Иглинский район**

**от 20 марта 2014 г. № 05**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**Об утверждении правил организации освещения улиц**

     Настоящее Положение разработано в соответствии с «Инструкцией по проектированию наружного освещения поселков и сельских поселений » (СН541-82 Госгражданстроя), Правилами устройства электроустановок.

**1.Основные свето- и электротехнические показатели наружных осветительных установок**

1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах поселения принимается в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

2. С учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

3. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.

4. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде.

5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

7. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

8.Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

9. Управление уличным освещением в населенных пунктах поселения предусматривается с помощью фотореле.

**2. Порядок определения расходов электроэнергии**

1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

2. Администрацией сельского поселения Кальтовский сельсовет Иглинского района ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения населенных пунктов поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет администрация сельского поселения Кальтовский сельсовет Иглинского района.

4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного Администрацией сельского поселения Кальтовский сельсовет перечня сетей уличного освещения населенных пунктов поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

**3. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию**

 1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

**4. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль**

 1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслу- живание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает Адми нистрация  сельского поселения Кальтовский сельсовет Иглинского района.

2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ. Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить в Администрацию сельского поселения Кальтовский сельсовет  Иглинского района план по объему и финансированию работ.

3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории поселения проводит администрация сельского поселения, при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

4.Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из местного бюджета.

5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет Администрация сельского поселения Кальтовский сельсовет Иглинского района.

**5. Ответственность за нарушение правил организации освещения улиц**

5.1 Нарушение правил организации освещения улиц влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 6.11 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях.